**低温自动配平离心机参数**

1. 冷冻型，温度-9~+40℃,1℃递增；

2.▲ 最高转速≥13300rpm，最大离心力≥17000×g；

3. 出众的功能、大的样品处理量提供快速、高效的微量离心管离心；

4. 可提供多种大通量的转头，满足各种离心管/板离心的需要；

5. ▲减速/加速速率 (≤12 seconds) ，用更少的时间离心更多的样品；

7. 时间设置：1~99min，1分钟递增；

8.具有至少2种离心模式：快速离心和连续离心；

9. 可选配大通量转头，用于离心0.5 mL,0.2 mLPCR 管以及血比容毛细管；

10. ▲具有防生物污染转头，安装转头操作方便简单，通过CMAR第三方严格检测，完全密封，可有效防止气溶胶的泄漏，保证人员及环境的安全；

11. ▲具有材料转头盖，与PC和金属盖相似的机械强度和化学耐受性；

12. 具有直观的控制键及明亮醒目的显示面板使操作更简单；

13. ▲机体及转头采用坚固、耐腐蚀材料制造，方便清洁及灭菌处理；

14. 转头可高温灭菌，透明转头盖方便观察离心结束，提高使用的安全性及方便性；

15. 运行安静、噪音小（噪声＜50dBA）；

16. 外部尺寸（H×W×D）≤330×295×445mm；