液氮罐参数

**1、液氮罐要求：**

|  |
| --- |
| 液氮量：大于或等于47.4升 |
| 吊桶数：大于或等于10个 |
| 正常工作天数：大于或等于76天 |
| 可贮存大于或等于0.5ml，麦管5000个或2ml，冻存管大于或等于1050个 |
| 真空保存大于或等于5年,使用寿命长 |
| 静态蒸发速度：0.39 |

**2、液氮运输罐要求**

|  |
| --- |
| 液氮容量：大于或等于50升 |
| 标配提桶数：大于或等于3个圆形吊桶 |
| 空重:小于或等于17.5kg;满重小于或等于57.4kg |
| 外径(mm): 小于或等于445;高度(mm): 小于或等于840 |
| 配脚轮和保护套 |
| 静态保存期：大于或等于209天 |