**脂肪离心机参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 最高转速Max Speed | 5000-6000rmp/m |
| 最大相对离心力Max RCF | 4390×g |
| 最大容量Max Capacity | 500mL以上 |
| 电机电机 Motor | 交流变频电机Ac frequency conversion motor |
| 转速精度Speed Accurance | ±50r/min |
| 定时范围Time Range | 1min～99 min |
| 电源Power supply | AC220±22V 50/60Hz 10A |
| 整机噪声Noise | ≤60dB(A) |
| 外形尺寸Dimension (L×D×H) | 不限 |
| 转子 | 水平转子 |
| 净重Weight | 不限 |