**熏蒸治疗仪参数**

1. \*输入功率：1600VA；电源：A.C220V/50Hz；
2. \*温度：35℃～70℃,动态可调，实时显示；
3. \*气化率≥0.2ml/min；
4. \*时间设定范围：1min-99min, 动态可调，实时显示；
5. 臭氧浓度≥40mg/m³；臭氧气体外泄量≤0.16mg/m³；
6. 无障碍工作时间≥1000h；承载重量≤135kg；
7. 全躺中药熏蒸床一体机：配有薰蒸罩即可局部熏蒸，也可全身熏蒸；局部熏蒸：分3个温区，分别对颈椎背部、腰部，腿部中药熏蒸；全身熏蒸：把熏蒸罩盖上，就可以进行全身熏蒸；
8. 淋浴：配备多功能花洒淋浴头，熏蒸完毕后，可自动清洗身上的药液；
9. 光谱疗法：红黄蓝绿不同的光谱疗法，减压、放松、改善肌肤状态之功效；
10. 不锈钢中药煮蒸器（可以直接煎煮中药材）；多重安全保护：缺水保护，过热高温保护，漏电保护；
11. 全自动控制：自动倒计时时间，温度自动恒温；
12. 进排水方式：自动进水，自动排水，自动补水；
13. 自动消毒：确保患者使用安全卫生可靠，避免交叉感染；
14. 舱体材质：进口亚克力板材，机身无异味，不接受有异味机身；
15. 安全分类：I类BF型。