**治疗车参数**

1. 整车分二层，共三个抽屉。

▲2.抽屉为模具一体注塑成型,配不锈钢三折滑轨且抽屉边缘遮住不锈钢导轨防止液体滴入腐蚀导轨。

▲3. 第一层并列二个小抽屉，抽屉内空规格：≥250×330×120mm\*2个，内配活动隔板，分4个小格。

第二层一个整体抽屉，抽屉内部规格：≥560×330×120mm，内配活动隔板（隔板活动可调且可按照客户需求定制）。

4.车体左侧上方配有铝合金扶手，两侧护栏前沿配两个圆柱形推手，配三面ABS护栏与台面无缝相接，护栏高度≥48mm。

▲5. 车体右上方配可隐藏的抽拉式多功能工作台，工作台带盖板、可向上开盖，具有储物功能，用于存放护理文书病历等。工作台开盖后的内空规格≥330×280×45mm。

6.车体左右两侧配有与车体同颜色、材质的挂板式可活动带盖分类脚踏桶，规格：≥220×180×290mm×2个。配杂物篮，规格：≥350\*160\*110mm。车体右侧下方配有与车体同颜色、材质的卡扣式锐器盒架，规格：≥330×220×50mm。

▲7. 整车规格：≥750×420×920mm。

8. 脚轮：配4寸万向、静音脚轮，二个带刹车。

9.颜色: 车体为灰白色。

▲10.材料：优质铝合金框架，ABS板材制作。

11.★配置要求：分类脚踏桶1套、杂物篮1个、锐器架1个、手消挂盒1个、空瓶回收盆2个，止血篮1个。