
等离子射频治疗仪参数
一、设备用途：治疗各种新鲜瘢痕，陈旧性瘢痕，手术线性瘢痕，烧烫伤瘢痕，外伤疤痕，痤疮瘢痕，修复外观和平整度，改善色沉色脱，改善充血性瘢痕, 肤质改善，妊娠纹，嫩肤等。

二、主要技术参数：

1.输出模式：射频激发模式

*2.输出频率：不低于31MHz

3.输出功率：不低于70W，并可调

*4.治疗手具：没有使用次数限制，没有消耗品

5.治疗手柄：滚轮式治疗头不少于2个
6.射频调制频率：不低于40Hz
7.治疗手具作用模式：治疗手具采用像束或点阵形式发出

8.具备调控技术，精准调控剥脱和热作用比例，不少于两档调节

9.占空比可调节，不窄于5%-75%
10.彩色触摸控制屏幕

11.利用射频进行皮肤表皮剥脱和深层热作用治疗

12.治疗热损伤点直径：70-120um

13.具备调控技术，精准调控剥脱和热作用比例，不少于两档调节

14.滚轮式/滑动式治疗单次治疗范围：20-25mm

15.输出控制模式：脉宽调制PWM

16.7射频手柄发射时间：0.1-1.0s，误差±10%
