
实时荧光定量PCR分析仪参数要求
一、技术参数
样本容量：96*0.2ml

光源：超高亮度LED

检测器：高灵敏度光电传感器

检测通道：4通道 

激发波长：470nm/530nm/630nm/580nm/预留

荧光检测波长：510nm/565nm/665nm/620nm/预留

可检测的荧光染料：SYBR、FAM 、TET 、HEX、JOE、VIC、ROX、TAMRA、 

                 CY3  、CY5 、TEXRAD
控温范围：4℃—99℃

升降温速率（MAX）：4℃/S
控温精度：±0.1℃

温度均匀性：±0.1℃

最大循环数：99

热盖：电子自动热盖
操作系统：WindowsXP/Vista/Windows7/8/10
    需要配备操作电脑          

