# 液氮罐参数

**1、样本存储罐**

|  |
| --- |
| 液氮量：≧47.4升 |
| 11英寸吊桶数：≧10个 |
| 正常工作天数：≧76天 |
| 可贮存0.5ml麦管≧5000个或2ml冻存管≧1050个 |
| 真空保存≧5年 |
| 静态挥发量（升/天）:≦ 0.39 |
| 总体罐高（mm）:≦673 |
| 吊桶高度(mm〕:≧279 |
| 吊桶直径（mm〕:≦71 |
| 空罐重量（kg):≦19 |

2、**液氮运输罐**

|  |
| --- |
| 液氮容量：≥50升 |
| 空重:≤21kg; |
| 外径(mm):500;口径(mm):50;高度(mm):805；±3%。 |
| 静态保存期(天）:≥209。 |
| 静态挥发量（升/天）:≦ 0.24 |